# Ausschreibungstexte

EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden sowie Zubehör in der Schweiz

in Anlehnung an

SIA Norm 451 / Leistungsverzeichnis 38EG - Holzfußböden

für die Verlegung von

EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden Green*Tec*

Vorschriften:

Normen, Empfehlungen und dergleichen, die in der Vertragsurkunde oder den dazugehörigen Vertragsbestandteilen genannt sind. Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach SIA 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“, Art. 62.1) gültigen Ausgaben.

**Andere Grundlagen:**

**Vorbemerkungen Unterkonstruktionen / Bodenbeläge**

1. Die ländertypischen und rechtlich geltenden Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen.
2. Die ländertypischen und rechtlich geltenden Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
3. Die ländertypischen und rechtlich geltenden Vorschriften für die Verlegung von Laminat-Boden und mehrlagigen, halbstarren Bodenbelagsplatten (MSF) bzw. ersatzweise die anerkannten Regeln der Technik.
4. Die ländertypischen und rechtlich geltenden Toleranzen im Hochbau im Hochbau – Bauwerke, Ebenheitstoleranzen von Fußbodenkonstruktionen.
5. Die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG für die jeweiligen Bodenbelagselemente.
6. Die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 bzw. die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach EN16511:2014.
7. Kenntnisse der Baustelle und der örtlichen Arbeitsbedingungen.
8. Das Leistungsverzeichnis
9. Die Kenntnisse der Verarbeitungsempfehlungen / die ländertypischen und rechtlich geltenden allgemeinen Vertragsbedingungen / Verarbeitungsanweisungen der Hilfsstoffmaterialhersteller werden vorausgesetzt.

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer hat die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife zu prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mitzuteilen.

Für alle genannten Normen und Vorgaben gelten jeweils die neuesten Fassungen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe, Gleichwertigkeit und Kommentar.

| **Pos.** | **Gegenstand und Menge** | **Preis / Einheit** | **Betrag** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.**  1.1  1.2  1.3 | **Vorbehandlung des Untergrundes**  Vorhandene alte textile Bodenbeläge:  Vollständiges Entfernen und Entsorgen der Altbeläge inklusive  Reinigung des Unterbodens  --------------------------------------------------------------------------------- m²  vorhandenen Untergrund reinigen, Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie (SD-Wert > 75 m), Übergriff der einzelnen Bahnen von mindestens 200 mm,  Feuchteschutzfolie - Fabrikat: **EGGER Aqua+ Aluflex** oder  gleichwertig    ------------------------------------------------------------------------------- m²  oder  Abdecken mit einer Kombimatte (Dämmunterlage mit integrierter Dampfbremse, SD-Wert > 75 m) mit Übergriff der einzelnen Bahnen,  Kombiunterlage - Fabrikat: **EGGER Silenzio Duo** oder gleichwertig    ------------------------------------------------------------------------------- m²  Liefern und Verlegen einer Feuchteschutzfolie wie zuvor beschreiben,  abgerechnet wird die abgedeckte Fläche  **EGGER Aqua+ Tape:**  Dicht- und Distanzband als Abdichtung zum Wandbereich bei der Verlegung von EGGER Aqua+ Laminat-Boden im Feuchtraumbereich,  Dicht- und Distanzband - Fabrikat: **EGGER Aqua+ Tape** od. gleichwertig    --------------------------------------------------------------------------------- m |  |  |
| **2.**  2.1  2.2 | **Dämmschichten**  Unterlagsmatte zu Schalldämmung - Fabrikat:  **EGGER Silenzio Easy** (2mm dick, HFPS-Schaumfolie)od. gleichwertig  (nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio)  --------------------------------------------------------------------------------- m²  Bewirkt eine Reduzierung des Gehschalles und eine Verbesserung  des Trittschalles.  Unterlagsmatte zu Schalldämmung-Fabrikat:  **EGGER Silenzio Duo** (1,5mm Polyolefin-Schaum mit Alukaschierung) oder gleichwertig (nur auf mineralischen Untergründen & nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio)  --------------------------------------------------------------------------------- m²  Kombimatte mit integrierter Dampfbremse. Bewirkt eine Reduzierung  des Gehschalles und eine Verbesserung des Trittschalles. |  |  |
|  |  | Übertrag |  |
| Pos. | **Gegenstand und Menge** | Preis / Einheit | Betrag |
|  |  | Übertrag |  |
| **3.** | **Dämm- & Ausgleichsschichten – Produktnachweis Dämm-schichten**  EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH  Rosenstrasse 2 / Postfach 1350, 6011 Kriens (Schweiz)  Tel.: +41/(0) 41/349 5000  Fax.: +41/(0) 41/349 5001  Info.ch@egger.com |  |  |
| **4.**  4.1  4.2 | **Laminat-Boden**  Laminat-Boden: Elemente mit Nut und Feder bestehend aus einer  Nutzschicht mit Dekor, einer hochdichten Faserplatte als Träger-  Material und einem Gegenzug aus Kraftpapier  **EGGER Laminat-Boden**  Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dekor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Materialdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)**  Format:   |  |  | | --- | --- | | □ 1292 x 193 (Classic) | □ 1292 x 327 (Kingsize) | | □ 1292 x 135 (Medium) | □ 2050 x 246 (Long) | | □ 1292 x 246 (Large) |  |   Silenzio 2.0 mm oder Kork: (Rückseitig kaschierte Unterlagsmatte)   |  |  | | --- | --- | | □ ja | □ nein |   Beanspruchungsklasse:   |  |  | | --- | --- | | □ EN 13329 - 31 | □ EN 13329 - 33 | | □ EN 13329 - 32 |  |     Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804  Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“  **Garantie** gemäß EGGER Garantiebedingugen  Garantiezeit (siehe Produkteinleger) bei Verlegung im privaten Wohnbereich  (Zutreffendes bitte ankreuzen)     |  |  | | --- | --- | | □ | 15 Jahre | | □ | 20 Jahre | | □  □  □ | 25 Jahre  Lifetime (max. 30 Jahre)  5 Jahre (bei Verlegung und Nutzung gewerblichen Bereichen) |     Gelieferten EGGER Laminat-Boden oder Comfort-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht schwimmend verlegen.  ------------------------------------------------------------------------------- m² |  |  |
| **5.**  5.1  5.2 | **AQUA+ Laminat-Boden**  Laminat-Boden: Elemente mit Nut und Feder bestehend aus einer  Nutzschicht mit Dekor, einer hochdichten Faserplatte als Träger-  Material und einem Gegenzug aus Kraftpapier  **EGGER AQUA+ Laminat-Boden**  Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dekor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Materialdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)**  Format:   |  |  | | --- | --- | | □ 1292 x 193 (Classic) |  | | □ 1292 x 327 (Kingsize) |  | |  |  |   Silenzio 2.0 mm oder Kork: (Rückseitig kaschierte Unterlagsmatte)   |  |  | | --- | --- | | □ ja | □ nein |   Beanspruchungsklasse:   |  |  | | --- | --- | |  |  | | □ EN 13329 - 32 |  |     Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804  Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“  **Garantie** gemäß EGGER Garantiebedingugen  Garantiezeit (siehe Produkteinleger) bei Verlegung im privaten Wohnbereich  (Zutreffendes bitte ankreuzen)     |  |  | | --- | --- | | □ | 15 Jahre | | □ | 20 Jahre | | □  □  □ | 25 Jahre  Lifetime (max. 25 Jahre)  5 Jahre (bei Verlegung und Nutzung gewerblichen Bereichen) |     Gelieferten EGGER AQUA+ Laminat-Boden oder Comfort-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht schwimmend verlegen.  ------------------------------------------------------------------------------- m² | Übertrag |  |
| Pos. | **Gegenstand und Menge** | Preis / Einheit | Betrag |
|  |  | Übertrag |  |
| **6.**  6.1  6.2  6.3  6.4 | **Mehrleistungen zu Laminat-Boden**  Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)  ------------------------------------------------------------------------------- € / m²  Fugen- und Versiegelungsmaterialen  Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen  Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer / Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk.  Versiegelungsverleimungder umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Boden- oder Comfort-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (in gewerblichen Bereichen vorgeschrieben)  Fabrikat: **PVAC Leim (D3)** oder gleichwertig  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk.  Versiegelung der umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Boden- oder Comfort-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in privaten Bereichen mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsbeaufschlagung und in gewerblichen Bereichen)  Fabrikat: **EGGER Aqua+ Clic Sealer** oder gleichwertig  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk. |  |  |
|  |  | Übertrag |  |
| Pos. | **Gegenstand und Menge** | Preis / Einheit | Betrag |
|  |  | Übertrag |  |
| **7.**  7.1  7.2 | **EGGER Comfort-Boden**  Design-Boden: mehrschichtige, modulare Bodenelemente mit  Nut und Feder bestehend aus hochdichten Faserplatte mit beidseitiger Korkkaschierung und einer dekorativen Nutzschicht  **EGGER Comfort-Boden**  Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dekor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Materialdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)**  Format:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | □ 1292 x 193 (Classic)  □ 1295 x 246 (Large)  □ 1295 x 327 (Kingsize) |  |  |   Beanspruchungsklasse:   |  |  | | --- | --- | | □ EN 16511 - 32  □ EN 16511 - 31 |  | |  |  |   **Garantie** gemäß EGGER Garantiebedingungen und Garantiezeit  (Zutreffendes bitte ankreuzen)   * 20 Jahre Garantie für EGGER Comfort-Boden Nutzungsklasse 32   bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich   * 15 Jahre Garantie für EGGER Comfort-Boden Nutzungsklasse 31   bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich   * 5 Jahre Garantie bei Verlegung und Nutzung   in gewerblichen Bereichen  **Hinweis zur Verlegung:**   * In privaten Anwendungsbereichen können EGGER Comfort-Böden   sowohl vollflächig verklebt als auch schwimmend verlegt werden.   * Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Comfort- Bodenelementen ist zwingend ein vom Hersteller freigegebener Klebstoff zu verwenden. Eine Übersicht der freigegebenen Klebstoffe finden Sie unter [www.egger.com](http://www.egger.com).   Gelieferten EGGER Design-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht verlegen.  ------------------------------------------------------------------------------- m² |  |  |
|  |  | Übertrag |  |
| Pos. | **Gegenstand und Menge** | Preis / Einheit | Betrag |
| 8. 8.1  8.2  8.3 | **Mehrleistungen zu Comfort-Boden**  Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)  ------------------------------------------------------------------------------- € / m²  Fugen- und Versiegelungsmaterialen  Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen  Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer / Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk.  Versiegelungder umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in gewerblichen Eingangsbereichen ohne Sauberlaufzone)  Fabrikat: **EGGER Aqua+ CLIC – Sealer** oder gleichwertig  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk |  |  |
| **9.**  9.1  9.2 | **EGGER Design-Boden Green*Tec***  Design-Boden: mehrschichtige, modulare Bodenelemente mit  Nut und Feder bestehend aus einer holzbasierenden und hochdichten UWF Platte (Ultra Wood Fiber Board) als Trägermaterial, einer dekorativen TPU Nutzschicht und einem Gegenzug aus Polypropylen  **EGGER Design-Boden Green*Tec***  Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dekor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Materialdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)**  Format:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | □ 1292 x 193 (Classic)  □ 1292 x 246 (Large) |  |  |   Beanspruchungsklasse:   |  |  | | --- | --- | | □ EN 16511:2014 - 33  □ EN 16511:2014 - 32 |  | |  |  |   **Garantie** gemäß EGGER Garantiebedingungen und Garantiezeit  (Zutreffendes bitte ankreuzen)   * 25 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 33   bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich   * 20 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 32   bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich   * 5 Jahre Garantie bei Verlegung und Nutzung   in gewerblichen Bereichen  **Hinweis zur Verlegung:**   * In privaten Anwendungsbereichen können EGGER Design-Böden Green*Tec* sowohl vollflächig verklebt als auch schwimmend   verlegt werden.   * In allen gewerblichen Anwendungsbereichen (gewerblich genutzte Räumlichkeiten) der Nutzungsklasse 33 sind die EGGER Design-Böden Green*Tec* vollflächig zu verkleben. * Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design- Bodenelementen ist zwingend ein vom Hersteller freigegebener Klebstoff zu verwenden. Eine Übersicht der freigegebenen Klebstoffe finden Sie unter [www.egger.com](http://www.egger.com).   Gelieferten EGGER Design-Boden Green*Tec* gemäß Verlegeanleitung fachgerecht verlegen.  ------------------------------------------------------------------------------- m² |  |  |
| 10. 10.1  10.2  10.3 | **Mehrleistungen zu Design-Boden Green*Tec***  Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)  ------------------------------------------------------------------------------- € / m²  Fugen- und Versiegelungsmaterialen  Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen  Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Artikelnummer / Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk.  Versiegelungder umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in gewerblichen Eingangsbereichen ohne Sauberlaufzone)  Fabrikat: **EGGER Aqua+ CLIC Sealer** oder gleichwertig  Artikelnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  --------------------------------------------------------------------------------- Stk |  |  |
| **11.**  11.1 | **Ergänzungsarbeiten**  **Profile aus Aluminium für Übergänge und Abschlüsse für**  **EGGER Laminat-Boden und Comfort-Boden und**  **Design-Boden Green*Tec***  **Aluminium Abschlussprofil verlegen**  **und einpassen.** |  |  |
| 11.2 | **EGGER Aluminium Abschlussprofil**   * 2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial   für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.   * Format (L x B x H): 1000 x 21 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 21 x 6,5 - 16 mm   z.B. ALU-Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Farbe(n): Silber  Menge............................................................................................. m  Farbe / Format………………………………………………………… |  |  |
| 11.3 | EGGER Aluminium Übergangsprofil Typ 378   * 2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm. * • Format (L x B x H): 1000 x 34 x 6,5 - 16 mm oder   2700 x 34 x 6,5 - 16 mm   * z.B. ALU-Übergangsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges   Menge…………………………………………………………………… m  Farbe / Format:..................................................................... |  |  |
| 11.4 | EGGER Aluminium Anpassungsprofil Typ 376   * 2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm. * Format (L x B x H): 1000 x 44 x 6,5 - 16 mm oder   2700 x 44 x 6,5 - 16 mm   * z.B. ALU-Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. * Menge…………………………………………………………………… m * Farbe / Format:..................................................................... |  |  |
|  |  | Übertrag |  |
| Pos. | **Gegenstand und Menge** | Preis / Einheit | Betrag |
|  |  | Übertrag |  |
| 12.  12.1  12.2  12.3  12.4  12.5  12.6  12.7  12.8  12.9  12.10  12.11  12.12  12.13  12.14  12.15  12.16  12.17 | **Sockel**  **Produktnachweis Sockelleisten – Befestigungssysteme für Sockelleisten**  **Sockelleisten montieren**  Sockelleisten fachgerecht einbauen (Montage mittels Befestigungssystem „CLIPSTAR“ – alternativ auch nageln oder kleben)  EGGER Sockelleiste dekorgleich 6x1,7cm  Sockelleiste - dekorgleich (für jedes Fußbodendekor erhalten Sie die passende Sockelleiste).  • 6 cm hoch  • Format: 2400 x 17 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  Farbe..................................................................... ………….  EGGER Sockelleiste weiß überlackierbar 6x1,7cm  Sockelleiste - weiß, überlackierbar.  • 6 cm hoch  • Format: 2400 x 17 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  Farbe..................................................................... ………….  EGGER Sockelleiste kubisch 8x1,4cm  Sockelleiste - kubisch, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.  • 8 cm hoch  • Format: 2400 x 14 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  Farbe..................................................................... ………….  EGGER Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,4cm  Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.  • 8 cm hoch  • Format: 2400 x 14 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  Farbe..................................................................... ………….  EGGER Hohlkehlleiste 16x16mm  Hohlkehlenleiste mit einseitigem Klebeband.  • Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm  z.B. Hohlkehlenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges..  Menge…………………………………………………………………… m  EGGER Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 5,8x1,6cm  Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.  • 5,8 cm hoch  • Format: 2400 x 16 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges  Menge…………………………………………………………………… m  EGGER Sockelleiste Hamburger Art 7x1,8cm  Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.  • 7 cm hoch  • Format: 2400 x 18 mm  z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.    Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER** **Sockelleiste Hamburger Art 10x1,8cm**  Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.  • 10 cm hoch  • Format: 2400 x 18 mm  z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  EGGER Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 4x1,6cm  Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.  • 4 cm hoch  • Format: 2400 x 16 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 6x1,8cm**  Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.  • 6 cm hoch  • Format: 2400 x 18 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,8cm**  Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.  • 8 cm hoch  • Format: 2400 x 18 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 10x1,8cm**  Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.  • 10 cm hoch  • Format: 2400 x 18 mm  z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER Befestigungssystem f.6cm Leiste**  Befestigungssystem für 6 cm Leiste.  betrifft Position(en) (Pos. 11.3, 11.4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.B. CLIPSTAR Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER Innen-/Außeneck f.6cm Leiste**  Innen-/Außeneck Leiste 6 cm.  betrifft Position(en) (Pos. 11.3, 11.4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m  **EGGER Zwischen-/Eck f.6cm Leiste**  Zwischen-/Eck Leiste 6 cm.  betrifft Position(en) (Pos. 11.3, 11.4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges.  Menge…………………………………………………………………… m |  |  |
|  |  | Übertrag |  |
| Pos. | **Gegenstand und Menge** | Preis / Einheit | Betrag |
|  |  | Übertrag |  |
| 13.1  13.2 | Bodenreiniger für die Reinigung von EGGER Laminat-Boden, Comfort- Boden und Design-Boden mit leimlosen Klicksystem  (1 Karton = 6 Flaschen)  Fabrikat: **EGGER Clean it** oder gleichwertig   * Menge…………………………………………………………………… Stk. * Artikel..................................................................... ………….   Reparaturset zur Ausbesserung kleineren Oberflächenbeschädigungen,  hergestellt auf Wasserbasis, (1 Karton = 6 Sets)  Anwendbar bei Laminat-Boden und Comfort-Boden  Fabrikat: **EGGER Mix & Fill** oder gleichwertig   * Menge…………………………………………………………………… Stk. * Artikel..................................................................... ………….   **EGGER Verlegeset**  1 Schlagklotz, 1 Zugeisen, 20 Abstandskeile  z.B. Verlegeset für EGGER Fußböden mit CLIC *It*! oder  Gleichwertiges.   * Menge…………………………………………………………………… Stk. * Artikel..................................................................... …………. |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |